**附件1**

江门航标与测绘所硅PU篮球场改造工程询价文件

1. **工程概况**
2. 工程名称：江门航标与测绘所硅PU篮球场改造工程
3. 工程地点：荷塘航道站站场。

（三）工程主要内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 原地面铲除打磨 | m2 | 616 | 原地面铲除打磨 |
| 2 | 原地面酸洗清洁 | m2 | 616 | 原地面清洁和酸洗 |
| 3 | 硅PU球场面层 | m2 | 616 | 1.面层材料品种、规格、颜色：5厚硅PU球场面层、颜色按建设单位要求  2.其他：铺底层、铺面层材料、喷面漆、画线等 |
| 4 | 裂缝修补 裂缝注浆 | m2 | 85 | 开裂处填充乳液 |
| 5 | 篮球场围网 | m2 | 259.54 | 1.网丝直径3.8mm  2.孔径：50\*50mm  3.网高：3000mm  4.压条：铝压条 |
| 6 | 篮球架 | 座 | 2 | 1.面板材质：SMC(耐磨塑料）篮球板  2.篮球圈：弹性篮球圈  3.篮球架：利旧翻新 |

1. 工程工期：本工程总工期为45天，由我所与成交单位签订采购合同起算。如遇特殊情况工期根据实际延后。
2. **项目金额**
3. 本工程最高限价为15.95万元，报价单位高于限价视为无效报价。
4. 资金来源：财政性资金
5. **潜在供应商资格条件：**

本工程的潜在供应商应当具备以下资格条件：

1. 供应商必须为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织：持有事业单位登记管理部门核发的有效的事业单位法人证书或者持有工商行政管理部门核发的有效的经营者、企业法人营业执照。

（二）供应商具有体育场地设施工程施工、地坪工程等经营范围（具备其一即可）的营业执照等证明材料。

**四、报价须知：**

（一）报价人应满足上述潜在供应商资格条件的要求。

（二）本工程报价文件包括：工程报价文件、法人或委托代理人身份证复印件（如委托代理人需提供授权委托书）、企业营业执照复印件，以上材料须加盖单位公章，报价文件要加盖密封章。

（三）报价文件的递交，递交报价文件截止时间为2023年4月7日14时30分至2023年4月7日15时30分（评审时间前一个小时），地点为江门市蓬江区荷塘镇西堤三路36号江门航标与测绘所，逾期送达不予受理；报价文件要加盖密封章（报价文件格式见附件2）。

（四）工程报价方式：报价人要根据业主提供的采购项目内容，结合市场价格进行报价。

（五）参加本工程报价的单位，请于本公告公布之日起的3个工作日内，联系采购人现场察看施工现场。超过3个工作日未察看施工现场，不得参与本项目报价。

(六）报价人若对报价文件有疑问需要澄清，请于2023年4月5日前以书面形式向业主提出，业主在2023年4月6日前以书面形式解答。

（七）评审时间及地点：2023年4月7日15:30在江门市蓬江区荷塘镇西堤三路36号一楼江门航标与测绘所会议室召开。

（八）质量目标工程质量合格。

（九）成交单位不得将工程转包、分包，否则采购单位有权终止采购合同，成交单位应赔偿一切经济损失。

**五、技术要求和质量标准**

项目质量符合硅PU蓝球场地国家验收标准（GB/T14833-1993）及施工工艺要求，选用符合国家标准的材料，主要材料要有产品检验合格证书。

**六、评审方法**

（一）评审小组由江门航道事务中心内部采购评审小组成员组成，共3名。

（二）第一轮资格审查，通过资格审查有供应商不少于3家的情况下进入下一轮的评审，如通过资格审查的供应商少于3家，本次询价采购废止。

（三）第二轮评审：审核合格供应商的报价，取有效报价中最低报价的单位为第一成交候选单位，以此类推第二、第三候选单位。超出最高限价作无效报价处理。

（四）当第一成交候选供应商在收到成交通知后放弃的或因其他原因无法履行承诺时，第二成交候选供应商以其所报价格作为本次询价的成交供应商，以此类推。

**七、采购合同**

确定成交供应商发出《成交通知书》后，将根据江门航标与测绘所样板合同格式由双方协商签署采购合同。

1. **成交结果公示**

本次询价的结果将在广东省江门航道事务中心阳光政务平台公示。

**九、其它说明**

1. 采购单位对未成交原因均不做任何解释，也不退还报价资料。
2. 不论成交与否，报价单位编制报价文件的所有费用均由报价单位自行负责。
3. 成交单位在接到成交通知后七天内到江门航标与测绘所与采购单位签订项目采购合同，逾期按放弃成交处理。